|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |
| Предложение для компании по краске SENTA | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |
| Данное предложение является эксклюзивным. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | Цена с НДС | | | | |
| Краска | Цвет | Фасовка, л (кг) | Цена без НДС | Цена с НДС  (от 8 банок) | Скидка 15%  (от 60 банок или 4 ведер) | | Скидка 10%  (от 30 банок или 3 ведра) | 5%  (от 15 банок или 2 ведра) | |
| Miofe | 28 цветов | 0,75 (0,9) | 15.76 р | 18,91 | 16,07 | | 17,02 | 17,96 | |
| 15 (19) | 265,5р | 318,6 | 270,81 | | 286,74 | 302,67 | |
| Hammer | 48 цвета | 0,75 (0,8) | 15.76 р | 18,91 | 16,07 | | 17,02 | 17,96 | |
| 15 (15,7) | 265,5р | 318,6 | 270,81 | | 286,74 | 302,67 | |
| Патина | Золото, медь, алюминий | 0,35 л | 27,3р | 32,76 | 27,85 | | 29,48 | 31,12 | |
| 0,21 л | 13.5р | 16,20 | 13,77 | | 14,58 | 15,39 | |
| Грунт | | 15л | 219р | 262,80 | 223,38 | | 236,52 | 249,66 | |
| Светло-серый | | 0,75л | 14,8р | 17,75 | 15,09 | | 15,98 | 16,87 | |

Краски Сента, Турецкая краска на Эпоксидной основе есть 3 вида:   (все краски эпоксидные)

     **Miofe** используется циркониевый песок обвернутый в тефлоновую пленку. Что продлевает срок службы сопла пистолета. Такого нет ни в одних красках в РБ. В краску добавлен ултрафиолетовый пигмент, который не дает краске выгорать на солнце. Обладает очень хорошей укрываемостью, а так же очень быстро высыхает на отлип до 15 мин. С 1 литра выкрашивается 12-14 метров квадратных. Может наносится без грунта. Совместима с Лидскими грунтами. Наносить желательно в 2 слоя при давлении  минимум 4 бар,  лучше 5.При покраске не надо ждать высыхания между слоями. Разводится 646,647,Ксилол, добавляется растворитель 20-30% от общего объема.


Срок службы изделия при условии 1 слой грунта, 2 слоя краски минимум 7 лет.

 **Во-первых**, это **поразительный блеск и роскошный эффект металлической пудры**, который трудно описать, но совершенно невозможно забыть, увидев хотя бы раз. Благодаря использованию натурального циркониевого песка, который входит в состав краски, вы без особого труда создаёте сияющую поверхность, переливающуюся на солнце.

* **Во-вторых**, это абсолютная **простота в использовании** и **реальная экономия вашего времени**, потому что краска наносится прямо на ржавчину и не требует специальной подготовки поверхности!
* **В-третьих**, это **ощутимая экономия ваших денег**, поскольку вам не придётся дополнительно покупать грунтовку и антикоррозийные составы.
* **В-четвертых**, это **надёжная антикоррозийная защита** окрашенного металла на долгие годы, благодаря включению в состав нашей эмали по ржавчине особых пигментов.
* **В-пятых**, это **долговечное покрытие**, не теряющее своей эстетики в течение многих лет. Мы гарантируем вам, как минимум, **7 лет сияющего блеска**.

#### **Технические характеристики Сента Миофе:**

* Высыхание на отлип – 15 минут
* Полное формирование текстурного эффекта – 48 часов
* Цветовая гамма – 24 оттенка.
* Расход 10-12 кв.м/л в один слой
* Упаковка 0,75л; 15л.
* Срок хранения при комнатной температуре в оригинальной упаковке 5 лет



**Hammer** paint Brilliant series  имеет очень глубокий и ярко выраженный рисунок, нет в других красках такой глубины цвета и такого ярко выраженного молоткового эффекта. В краску добавлен ултрафиолетовый пигмент, который не дает краске выгорать на солнце. Обладает очень хорошей укрываемостью, а так же очень быстро высыхает на отлип до 15 мин. С 1 литра выкрашивается 12-14 метров квадратных. Может наносится без грунта. Совместима с Лидскими грунтами. Наносить желательно в 2 слоя при давлении  6 Бар. Между слоями при покраске ПЕРВЫЙ слой ложится при большем давлении и быстро прокрасить, а ВТОРОЙ слой, он же ФИНАЛЬНЫЙ с давление чуть ниже и более аккуратно. Разводится 646,647,Ксилол, добавляется растворитель 20% от общего объема. Срок службы изделия при условии 1 слой грунта, 2 слоя краски минимум 7 лет.

* **Во-первых**, это по-настоящему **потрясающий текстурный эффект** ручной чеканки, который достигается при минимуме усилий с вашей стороны!
* **Во-вторых**, это **реальная экономия вашего времени**, потому что краска наносится прямо на ржавчину!
* **В-третьих**, это **надёжная защита** окрашенной поверхности **от коррозии**, благодаря специальному составу антикоррозионной краски.
* **В-четвертых**, это **ощутимая экономия ваших денег**, благодаря составу краски, позволяющему пройти несколько этапов качественного окрашивания за один раз. Вам не придётся приобретать грунтовку и не нужно будет обрабатывать поверхность составом против коррозии, потому что всё это сделает одна краска с молотковым эффектом – **Сента Хаммер**.
* **В-пятых**, это **долговечное покрытие**, не тускнеющее на протяжении долгого времени.

#### **Технические характеристики Сента Хаммер:**

* Высыхание на отлип – 15 минут.
* Цветовая гамма – 22 оттенка с молотковым эффектом, 12 оттенков глянца, 9 оттенков металлик.
* Расход 8-10 кв.м/л в один слой.
* Упаковка 0,75л; 15л.
* Срок хранения при комнатной температуре в оригинальной упаковке 5 лет.



**Senta без Эффекта**.

Есть цвета Черный глянец(RAL9005), черный полумат (RAL9005), коричневый полумат ( RAL 8017), белый полумат  (RAL 9003), так же ral 3005, 6004/. В краску добавлен ултрафиолетовый пигмент, который не дает краске выгорать на солнце. Обладает очень хорошей укрываемостью, а так же очень быстро высыхает на отлип до 15 мин. С 1 литра выкрашивается 12-14 метров квадратных. Может наносится без грунта. Совместима с Лидскими грунтами. Перед использованием требуется тщательно перемешать краску в заводской таре. Наносить желательно в 2 слоя при давлении  минимум 4 бар,  лучше 5.При покраске не надо ждать высыхания между слоями. Разводится 646,647,Ксилол, добавляется растворитель 20-30% от общего объема.

Срок службы изделия при условии 1 слой грунта, 2 слоя краски минимум 7 лет.

**Патина Senta**. В палитре 3 цвета Золото , медь , серебро. Патина жидкая из-за ультрафиолетового пигмента. Не выгорает, ни тускнеет. не боится воздействий окружающей среды. Очень маленький расход (ПРЯМ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ). При работе с патиной перед использованием требуется тщательно перемещать состав. Взять кисточку, немного окунуть( НЕМНОГО) размазать по дощечке или же картонке и можно приступать к патинированию изделия. Если рабочий процесс затягивается на 10+ мин, стоит перемешать патину еще раз , желательно перемешивать каждые 10 минут, что бы все было максимально одинаково. Бонусом является то, что патина еще и термостойкая и выдерживает 400c.   
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ СЕНТА НУЖНО ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ КРАСКУ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



**Алюминиевая жаростойкая алкидная глянцевая краска** содержит в своем составе углеводородную смолу и алюминиевую пигментную пасту. Выдерживает температуру до 400 °С. Обладает хорошей укрываемой способностью. Не темнеет со временем, блестящая, отражает ультрафиолетовые лучи. Легко наносится с помощью кисти или валика.

**Область применения:** Применяется для окраски батарей, печей, труб, мостов, столбов, бензиновых цистерн, подъемных кранов, решеток и др. металлических поверхностей, где необходимы стойкость к высоким температурам или к воздействию ультрафиолета, а также в декоративных целях на металлические и деревянные поверхности, на бетон, пластик.

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть очищена от ржавчины и старой краски металлической щеткой. Пыль, жир, солидол на деревянных и металлических поверхностях очищаются растворителем.

**Подготовка краски и нанесение:** Перед нанесением краска хорошо смешивается. Щетка должна быть чистой и мягкой. Достаточно окрасить в один слой. При необходимости можно нанести второй слой. Окрашивание производить при температуре окружающей среды от +5°С до +30°С.

**Цвет:** Серебристо-серый (Алюминиевый)

**Текстура:** Глянцевая

**Точка блеска:** 30°

**Растворитель:** Не требуется (готова к использованию), при необходимости синтетический Senta (альтернатива: 646, 650, ксилол)

**Расход:** 15-20 м²/л в один слой

**Поверхностное высыхание:** 15 минут

**Полное высыхание:** 1 час

**Упаковка:** 0,25 л., 0,375 л., 0,75 л., 15 л.

**Срок хранения:** 1 год (при комнатной температуре в оригинальной упаковке)

**Золотистая жаростойкая алкидная глянцевая краска** содержит в своем составе углеводородную смолу и алюминиевую пигментную пасту. Выдерживает температуру до 400 °С. Обладает хорошей укрываемой способностью. Не темнеет со временем, блестящая, отражает ультрафиолетовые лучи. Легко наносится с помощью кисти или валика.

**Область применения:** Применяется для окраски батарей, печей, труб, мостов, столбов, бензиновых цистерн, подъемных кранов, решеток и др. металлических поверхностей, где необходимы стойкость к высоким температурам или к воздействию ультрафиолета, а также в декоративных целях на металлические и деревянные поверхности, на бетон, пластик.

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть очищена от ржавчины и старой краски металлической щеткой. Пыль, жир, солидол на деревянных и металлических поверхностях очищаются растворителем.

**Подготовка краски и нанесение:** Перед нанесением краска хорошо смешивается. Щетка должна быть чистой и мягкой. Достаточно окрасить в один слой. При необходимости можно нанести второй слой. Окрашивание производить при температуре окружающей среды от +5°С до +30°С.

**Цвет:** Золотистый

**Текстура:** Глянцевая

**Точка блеска:** 30 °

**Растворитель:** Не требуется (готова к использованию), при необходимости синтетический Senta (альтернатива: 646, 650, ксилол)

**Поверхностное высыхание:** 15 минут

**Полное высыхание:** 1 час

**Расход:** 15-20 м²/л в один слой

**Упаковка:** 0,16 л., 15 л.

**Срок хранения:** 1 год (при комнатной температуре в оригинальной упаковке)